ПАО "Черкасский приборостроительный завод"

	Электродвигатели постоянного тока 12v, 24v, 75v и 110v, мощностью от 30 до 300 Вт

	 

ДЭВ 77-24/40-2  (ДЭВ 77-12/40-2 )






Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Предназначен для привода электровентилятора отопителя ТЕРМО разных модификаций.
 

Технические характеристики:
1. Номинальная мощность, Вт 40
2. Номинальное напряжение, В 24(12)
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 3000
4. Номинальный момент нагрузки, Нм - 0,127
5. Номинальный  потребляемый ток, А - 4(7)
6. Масса, кг, не более - 1,5
 

ДП 100-24/110 






Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Предназначен для привода электровентиляторов кондиционирования автобусов ("Неоплан" и др.).
 

Технические характеристики:
1. Номинальная  мощность, Вт - 110
2. Номинальное напряжение, В - 24
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 2400
4. Номинальный момент нагрузки, Нм - 0,7
5. Номинальный  потребляемый ток, А - 15
6. Масса, кг, не более - 2,7
 

ДП 108-24/300 






Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Предназначен для использования в различных механизмах  (например, медогонка).
 

Технические характеристики:
1. Номинальная  мощность, Вт - 300
2. Номинальное напряжение, В - 24
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 2000
4. Номинальный момент нагрузки, Нм - 1,4
5. Номинальный  потребляемый ток, А - 20
6. Масса, кг, не более - 3,8
 

ДП 76-24/80 






Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Электродвигатель постоянного тока типа ДП 76-24/80 предназначен для привода редукторов стеклоочистителей и др.
 

Технические характеристики:
1. Номинальная  мощность, Вт - 80
2. Номинальное напряжение, В - 24
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 3000
4. Номинальный момент нагрузки, Нм - 0,25
5. Номинальный  потребляемый ток, А - 4,8
6. Масса, кг, не более - 1,5
 

ДП76-75/40 






Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Предназначен для привода вентиляторов в электрокалориферах и антиобледенителях. Вид климатического исполнения У категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
 

Технические характеристики:
1. Напряжение питания, В - 75
2. Номинальная мощность, Вт - 40
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 3000
4. Номинальная нагрузка на валу, Нм - 0,127
5. Номинальный ток потребления, А - 1,25
6. Наружный диаметр корпуса, мм - 92
7. Масса, кг, не более - 3,5
8. Степень защиты - IP40
 

Двигатель сервопривода СМД 






Электродвигатель постоянного тока, реверсивный, с параллельным возбуждением.
 

Предназначен для комплектации редукторов типа РК3К5Н. Устанавливается на объединенном регуляторе дизеля, используется для привода кулачкового вала регулятора.
Вид климатического исполнения У по категории размещения 3 по ГОСТ15150.
 

Технические характеристики:
1. Напряжение питания, В - 110
2. Номинальная мощность, Вт - 30
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 2500
4. Номинальная нагрузка на валу, Нм  - 0,114
5. Номинальный ток потребления, А - 0,45
6. Наружный диаметр корпуса, мм - 89
7. Масса, не более, кг - 3,2
8. Степень защиты - IP10
 

 

ДП 77-12/40 






Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Электродвигатель постоянного тока типа ДП 77-12/40 предназначен для привода электровентилятора в системе отопления кабин тракторов ХТЗ и др.
 

Технические характеристики:
1. Номинальная  мощность, Вт - 40
2. Номинальное напряжение, В - 12
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 3000
4. Номинальный момент нагрузки, Нм - 0,127
5. Номинальный  потребляемый ток, А - 6,5
6. Масса, кг, не более - 1,3
 

ДП 77-12/90






Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Электродвигатель постоянного тока типа ДП 77-12/90 предназначен для привода электровентилятора в системе отопления автомобилей "Таврия", "Славута" производства ЗАО "ЗАЗ", г.Запорожье
 

Технические характеристики:
1. Номинальная мощность, Вт - 90
2. Номинальное напряжение, В - 12
3. Номинальная частота  вращения, мин-1 - 2800
4. Номинальный момент нагрузки, Нм - 0,285
5. Номинальный  потребляемый ток не более, А - 15
6. Масса, кг, не более - 1,3
 

ДП 77-24/40 



Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Предназначены для привода электро-вентилятора в  системах отопления, вентиляции и кондиционирования кабин  грузовых автомобилей и салонов пассажирских автобусов с напряжением бортовой сети 24 В. 
 

Технические характеристики:
1. Номинальная мощность, Вт - 40
2. Номинальное напряжение, В - 24
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 3000
4. Номинальный момент нагрузки, Нм - 0,127
5. Номинальный потребляемый ток, А - 3,5
6. Масса, кг, не более - 1,5
 

ДП 77-24/90 



Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
 

Электродвигатель постоянного тока типа ДП 77-24/90 предназначен для привода электровентилятора в системе обогрева ветровых стекол автомобилей КрАЗ.
 

Технические характеристики:
1. Номинальная мощность, Вт - 90
2. Номинальное напряжение, В - 24
3. Номинальная частота вращения, мин-1 - 3000
4. Номинальный момент нагрузки, Нм - 0,285
5. Номинальный потребляемый ток, А - 6,5
6. Масса, кг, не более - 1,5
 

ДЭВ 12/110-2 



Предназначен для использования в качестве привода электровентиляторов автомобильных и других изделий
 

Технические характеристики:
1. Номинальное напряжение, В - 12
2. Номинальная мощность, Вт - 110
3. Номинальный ток потребления, А - 13
4. Номинальная частота   вращения, мин-1 - 2000
5. Номинальный момент  нагрузки, Нм - 0,52
6. Масса, кг - 2,5
 

ДЭВ 24/110-2 



Электродвигатель постоянного тока типа ДЭВ 24/110-2 предназначен для привода электровентилятора в системе кондиционирования и вентиляции салонов автобусов повышенной комфортности типа "NEOPLAN" и др.
 

Технические характеристики:
1. Номинальное напряжение, В - 24
2. Номинальная мощность, Вт - 110
3. Номинальный ток потребления, А - 7
4. Номинальная частота   вращения, мин-1 - 2000
5. Номинальный момент  нагрузки, Нм - 0,52 
6. Масса, кг - 2,5
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